西边土坡开挖平整项目用户需求书

保健楼旁土坡开挖平整项目要求平整后南面标高需超出兴南大道现路面标高20CM，北面与我院临时变压器高压管廊路面标高一致，开挖平整项目如下：

1. 土坡开挖平整约17000㎥，（附场地土方方格网图）开挖挡土墙及土坡，土样性质为三、四类土壤，开挖完成后要将场地平整夯实，请应标单位报价综合考虑现场情况。
2. 开挖后土方优先院内转运至北面区域，如该区域堆填量不能满足，则场外转运。
3. 拆除土坡上的2层建筑物楼房面积约为350㎡及钢结构雨棚，打拆后的物料运至院区北面区域，拆除后钢结构材料按医院要求放置院区内指定区域。
4. 拆除土坡上的6间集装箱板房设施及基础连接处，将板房搬迁运至院区内指定地方。